Table 158: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Ferroboride (FeB) ⟨Z/A⟩ = 0.46507

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.7272 0.3407 0.4215 1.4895 5. 0.9930 0.8529 0.4489 2.2949 10. 1.2091 1.2567 0.4382 2.9040 20. 1.4314 1.6692 0.4205 3.5211 50. 1.7259 2.2716 0.4008 4.3984 100. 1.9387 2.6829 0.3912 5.0129 200. 2.1364 3.0561 0.3866 5.5791 500. 2.3640 3.4119 0.3863 6.1622 1000. 2.5053 3.6071 0.3925 6.5049 2000. 2.6183 3.7501 0.4025 6.7710 5000. 2.7266 3.8715 0.4210 7.0192 10000. 2.7820 3.9285 0.4397 7.1501 20000. 2.8196 3.9654 0.4613 7.2463 50000. 2.8512 3.9937 0.4952 7.3400 100000. 2.8656 4.0055 0.5242 7.3952