Table 161: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Freon-12 (CF_2Cl_2) ⟨Z/A⟩ = 0.47969

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.4711 0.2192 0.4406 1.1309 5. 0.6403 0.5368 0.4682 1.6452 10. 0.7781 0.7935 0.4559 2.0276 20. 0.9212 1.0664 0.4366 2.4241 50. 1.1119 1.4542 0.4153 2.9814 100. 1.2512 1.7238 0.4049 3.3798 200. 1.3819 1.9722 0.3998 3.7538 500. 1.5341 2.2145 0.3992 4.1479 1000. 1.6297 2.3522 0.4057 4.3877 2000. 1.7075 2.4521 0.4164 4.5759 5000. 1.7831 2.5379 0.4360 4.7570 10000. 1.8223 2.5784 0.4557 4.8564 20000. 1.8499 2.6039 0.4788 4.9326 50000. 1.8720 2.6245 0.5149 5.0114 100000. 1.8826 2.6329 0.5458 5.0613