Table 208: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Nylon du Pont Elvamide 8062M

⟨Z/A⟩ = 0.55063

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2425 0.1045 0.4764 0.8234 5. 0.3291 0.2598 0.5036 1.0925 10. 0.4011 0.3960 0.4881 1.2851 20. 0.4774 0.5446 0.4651 1.4872 50. 0.5820 0.7534 0.4402 1.7757 100. 0.6609 0.9017 0.4279 1.9905 200. 0.7352 1.0387 0.4217 2.1956 500. 0.8239 1.1813 0.4206 2.4260 1000. 0.8813 1.2692 0.4274 2.5780 2000. 0.9291 1.3316 0.4390 2.6996 5000. 0.9772 1.3869 0.4605 2.8246 10000. 1.0030 1.4130 0.4823 2.8983 20000. 1.0213 1.4294 0.5080 2.9588 50000. 1.0372 1.4424 0.5483 3.0278 100000. 1.0443 1.4476 0.5830 3.0750