b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for

ferric oxide (Fe_2O_3)

⟨Z/A⟩ = 0.47592

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.6755 0.3154 0.4258 1.4167 5. 0.9216 0.7875 0.4534 2.1625 10. 1.1217 1.1612 0.4424 2.7253 20. 1.3279 1.5454 0.4243 3.2975 50. 1.6014 2.1043 0.4042 4.1100 100. 1.7992 2.4864 0.3944 4.6801 200. 1.9836 2.8347 0.3897 5.2079 500. 2.1961 3.1678 0.3893 5.7532 1000. 2.3283 3.3526 0.3955 6.0764 2000. 2.4343 3.4869 0.4057 6.3270 5000. 2.5362 3.6014 0.4245 6.5620 10000. 2.5884 3.6551 0.4433 6.6868 20000. 2.6239 3.6898 0.4653 6.7791 50000. 2.6538 3.7166 0.4997 6.8700 100000. 2.6676 3.7277 0.5291 6.9244