b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for lutetium aluminum oxide (2) (Lu_3Al_5O_{12}) ⟨Z/A⟩ = 0.43907

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 1.2270 0.3722 0.4005 1.9996 5. 1.6947 1.3009 0.4265 3.4221 10. 2.0762 2.0257 0.4168 4.5187 20. 2.4683 2.7177 0.3974 5.5835 50. 2.9832 3.7572 0.3823 7.1228 100. 3.3510 4.4503 0.3736 8.1750 200. 3.6887 5.0671 0.3694 9.1251 500. 4.0701 5.6424 0.3692 10.0817 1000. 4.3017 5.9525 0.3751 10.6293 2000. 4.4834 6.1754 0.3845 11.0433 5000. 4.6537 6.3628 0.4018 11.4184 10000. 4.7388 6.4498 0.4192 11.6079 20000. 4.7958 6.5063 0.4394 11.7415 50000. 4.8429 6.5490 0.4710 11.8628 100000. 4.8641 6.5667 0.4980 11.9288