b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for polytrifluorochloroethylene [(C_2F_3Cl)_n] ⟨Z/A⟩ = 0.48081

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.3889 0.1784 0.4492 1.0166 5. 0.5282 0.4372 0.4766 1.4419 10. 0.6419 0.6493 0.4636 1.7549 20. 0.7605 0.8768 0.4435 2.0807 50. 0.9193 1.1990 0.4213 2.5396 100. 1.0359 1.4242 0.4105 2.8707 200. 1.1457 1.6315 0.4052 3.1824 500. 1.2741 1.8368 0.4045 3.5155 1000. 1.3552 1.9567 0.4112 3.7231 2000. 1.4215 2.0422 0.4221 3.8858 5000. 1.4864 2.1164 0.4422 4.0450 10000. 1.5203 2.1514 0.4625 4.1341 20000. 1.5439 2.1735 0.4862 4.2036 50000. 1.5634 2.1912 0.5233 4.2779 100000. 1.5726 2.1985 0.5551 4.3262