Table 191: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for M3 WAX ⟨Z/A⟩ = 0.55512

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2620 0.1142 0.4747 0.8509 5. 0.3556 0.2833 0.5020 1.1409 10. 0.4334 0.4300 0.4866 1.3500 20. 0.5156 0.5896 0.4639 1.5690 50. 0.6278 0.8141 0.4390 1.8809 100. 0.7121 0.9730 0.4268 2.1119 200. 0.7916 1.1196 0.4206 2.3317 500. 0.8862 1.2710 0.4196 2.5768 1000. 0.9471 1.3640 0.4263 2.7374 2000. 0.9977 1.4297 0.4378 2.8652 5000. 1.0486 1.4879 0.4592 2.9957 10000. 1.0758 1.5153 0.4809 3.0721 20000. 1.0952 1.5326 0.5065 3.1343 50000. 1.1118 1.5463 0.5466 3.2046 100000. 1.1193 1.5518 0.5811 3.2522