b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for

Freon-13b1 (CF_3Br)

⟨Z/A⟩ = 0.45665

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.6903 0.3133 0.4247 1.4284 5. 0.9445 0.8048 0.4518 2.2011 10. 1.1513 1.1931 0.4351 2.7796 20. 1.3645 1.5872 0.4226 3.3744 50. 1.6469 2.1629 0.4026 4.2126 100. 1.8509 2.5549 0.3930 4.7988 200. 2.0405 2.9104 0.3882 5.3391 500. 2.2583 3.2492 0.3879 5.8954 1000. 2.3931 3.4376 0.3941 6.2248 2000. 2.5010 3.5734 0.4043 6.4787 5000. 2.6043 3.6891 0.4230 6.7164 10000. 2.6570 3.7433 0.4418 6.8421 20000. 2.6927 3.7784 0.4638 6.9349 50000. 2.7228 3.8053 0.4980 7.0261 100000. 2.7365 3.8165 0.5273 7.0804